## Odstranění tekutého těsnění ze zařízení na huštění pneumatik

POZNÁMKA:

- Přípravek na huštění pneumatik je u modelů bez rezervního kola uloženo na místě rezervy.
- Tekutý těsnicí tmel, který se používá k opětnému nahuštění prázdné pneumatiky, se z vnitřku musí vyjmout a znovu shromáždit. Zařízení pro huštění pneumatik, které má prošlou záruční lhůtu, a vyjmutý tekutý těsnicí tmel, musí být odebrány smluvním zmocněncem za účelem ochrany životního prostředí, který z nich separačním procesem získá olejový odpad ve formě oleje a kapaliny, neboť tyto obsahují etylenglykol, což je průmyslový odpad. (Adresa a telefonní číslo smluvního zmocněnce jsou uvedené na štítku láhve.)
- Při opětném použití pneumatiky vyměňte ventil za nový.

Nevyhazujte do odpadu pneumatiku, která je naplněná tekutým těsnicím tmelem.

1. | Zvedněte vozidlo a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Zcela vypusťte tlak z pneumatiky.

3. | Odřízněte ventil (A) u jeho základny a vtlačte zbývající pryžovou část ventilu do pneumatiky. Při používání nástrojů dbejte, abyste nepoškodili disk kola.

4. | Položte pneumatiku na pracovní stůl a usaďte jí. POZNÁMKA: Dejte pozor, aby tekutý těsnicí tmel nevytékal z odtokového otvoru (B).

5. | Použijte prázdnou láhev (A) pro vyjmutí tekutého těsnicího tmelu. Odtokovým otvorem zasuňte trubici do pneumatiky a přilepte jí tak, aby byl konec trubice ponořen do tekutého těsnicího tmelu (B).

6. | Umístěte prázdnou láhev do polohy nižší než je pneumatika a načerpejte tekutý těsnicí tmel do láhve. Za účelem vyprázdnění pneumatiky jí zcela vypumpujte prostřednictvím třesení pneumatikou či podobným způsobem.

7. | Dle obrázku ohněte a zavažte trubici láhve (A), která byla naplněna tekutým těsnicím tmelem.

8.

Pokud hodláte pneumatiku znovu použít, kompletně setřete tekutý těsnicí tmel okolo odtokového otvoru, opravte defekt pneumatiky a vyměňte ventil.
POZNÁMKA:

- Kompletně setřete tekutý těsnicí tmel tak, aby zpevněný okraj pneumatiky a dosedací část ráfku kola a patka pláště pneumatiky byly vyčištěné.
- Poškozenou část, jako jsou například proražené otvory, je možné vyplnit tekutým těsnicím tmelem a nelze je objevit v závislosti na rozsahu poškození.
- Pokud jedete se splasklou pneumatikou, často kontrolujte tlak pneumatiky a vyměňte pneumatiku za normální pneumatiku v případě, že zjistíte jakoukoliv abnormalitu (snížení tlaku vzduchu v pneumatice).