Odstraňování závad podle kódů DTC: P2135 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2135

DTC P2135: | Nesprávná korelace napětí A/B snímače TP

Nesahejte do instalovaného tělesa škrticí klapky při zapínání zapalování do polohy II, ani po zapnutí zapalování do polohy II. Pokud by se škrticí klapka aktivovala, mohlo by dojít k vážnému poranění prstů.

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí přístroje HDS proveďte ETCS TEST v MENU INSPECTION.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P2135?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte sací vzduchový kanál od tělesa škrticí klapky.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

9. | Vizuálně zkontrolujte funkci škrticí klapky. Posune se klapka dočasně do zcela zavřené polohy? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

12. | Odpojte konektor ECM C (44P)

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody C20 a C21 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 14. NE - Přejděte na 23.

14. | Odpojte 6P konektor tělesa škrticí klapky.

15. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody C20 a C21 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi vývody C20 (vedení TPSA) a C21 (vedení TPSB) modulu ECM a přejděte na 18. NE - Přejděte na 16.

16. | Vypněte zapalování.

17. | Vyměňte těleso škrticí klapky.

18. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

22.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2135, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

23. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

24.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2135, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u tělesa škrticí klapky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n