## Výměna tělesa výparníku klimatizace

1. | Ve vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici vypusťte chladicí kapalinu.

2. | Demontujte těleso čističe vzduchu motoru L13A7, motoru R18A2.

3. | Odmontujte kryt sacího potrubí.

4. | Uvolněte objímky svazků (A) a šroub.

5. | Vyšroubujte šroub a odpojte vedení klimatizace (A) od tělesa výparníku.

6. | Odmontujte odkládací schránku a přední středovou konzolu.

7. | Odmontujte vývod topení na straně spolujezdce (A).

8. | Odmontujte motor pro řízení směšování vzduchu na straně spolujezdce.

9. | Vyšroubujte samořezné šrouby a uvolněte spodní kryt expanzního ventilu (A).

10. | Uvolněte víčko (A), samořezné šrouby, kryt tělesa výparníku (B) a těsnění (C).

11. | Uvolněte samořezné šrouby, šrouby, horní kryt expanzního ventilu (A) a expanzní ventil (B).

12. | Opatrně vytáhněte těleso výparníku (A).

13.

Těleso namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Pokud instalujete nové těleso výparníku, doplňte olej do chladiva (SANDEN SP-10).
- Při každém přetěsňování vyměňte O-kroužky za nové a před montáží na ně naneste tenkou vrstvu oleje do chladiva. Zkontrolujte, zda jsou O-kroužky skutečně určeny pro chladivo HFC-134a (R-134a), aby nedocházelo k unikání.
- Okamžitě po nalití oleje nasaďte na nádobu víčko a utěsněte ji proti vlhkosti.
- Snažte se vozidlo nepotřísnit olejem do chladiva, poškozuje lak. Pokud dojde k potřísnění laku chladícím olejem, olej okamžitě smyjte.
- Zkontrolujte, zda neuniká vzduch.
- Naplňte systém.