## Výměna motoru pro řízení režimu

1. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

2. | Odmontujte vývod topení na straně řidiče (A).

3. | Od motoru pro řízení režimu (B) odpojte 3P konektor (A). Vyšroubujte samořezné šrouby a vyndejte motor pro řízení režimu z jednotky topení.

4. | Motor namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže. Dbejte, aby byl čep na motoru správně propojený s táhlem. Po montáži zkontrolujte, zda motor běží plynule.