## Zkouška vstupu řídicí jednotky ostřikovače světlometů

1. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky.

2. | Odpojte 6P konektor (A) od řídicí jednotky ostřikovače světlometů (B).

3.

Zkontrolujte, zda všechny vývody konektoru a zásuvky mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je dle potřeby a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud vývody jsou v pořádku, přejděte na 4.

4.

Na stále odpojeném konektoru proveďte následující zkoušky vstupů.

- Pokud výsledek zkoušky odhalí poruchu, najděte a odstraňte její příčinu a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud je výsledkem zkoušek zjištění, že vstupy jsou v pořádku, vyměňte řídicí jednotku ostřikovače světlometů.

Dutinka | Vodič | Podmínky zkoušky | Zkouška: Žádaný výsledek | Možná příčina neuspokojivého výsledku
--- | --- | --- | --- | ---

2

WHT

V každém případě

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno napětí baterie.

- Spálená pojistka č. 31 (30 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou
- Přerušené vedení

5

YEL

V každém případě

- Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 5 a vývodem č. 17 konektoru S (20P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou:
  Obvod musí být uzavřený.
- Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 5 a č. 1 8P konektoru spínače stěračů / ostřikovače čelního skla.
  Obvod musí být uzavřený.

- Vadná jednotka MICU
- Vadný spínač ostřikovače čelního skla
- Přerušené vedení

6

GRN

Zapnutý spínač světlometů

Změřte napětí proti kostře:
Musí být naměřeno napětí baterie.

- Spálená pojistka č. 16* ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.
- Vadná jednotka MICU
- Vadný spínač kombinovaných světel
- Přerušené vedení

4

BLK

V každém případě

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod na kostru:
Obvod musí být uzavřený.

- Špatné spojení s kostrou (G401)
- Přerušené vedení

1

BLU

Propojkou připojte vývod č. 1 k vývodu č. 2.

Zkontrolujte funkci motoru:
Motor ostřikovače světlometů musí běžet.

- Vadný motor ostřikovače světlometů
- Přerušené vedení
- Špatné ukostření (G401)

* | (15 A) | s HID
| (10 A): | bez HID