Popis palivového a výfukového systému - elektrický řídicí systém (N22A)

## Popis palivového a výfukového systému - elektrický řídicí systém

### Elektronický řídící systém

Funkce řídicích systémů pro palivo a emise jsou ovládány řídicím modulem motoru (ECM).

#### Vlastní diagnostika

Modul ECM zjišťuje poruchy signálu ze snímače nebo jiné řídicí jednotky a vysílá příslušné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC a ukládá je do vymazatelné paměti RAM. V závislosti na poruše je kód DTC uložen buď v prvním nebo druhém jízdním cyklu. Jakmile je kód DTC uložen, zapne modul ECM kontrolku nesprávné funkce (MIL) tím, že připojí kostru k obvodu MIL.

- Metoda detekce při jednom jízdním cyklu
  V případě výskytu abnormality v signálu ze snímače nebo jiné řídicí jednotky uloží modul ECM kód DTC pro poruchu do paměti RAM a okamžitě zapne MIL.
- Metoda detekce při dvou jízdních cyklech
  Pokud se vyskytne neobvyklý jev v signálu snímače nebo jiné řídicí jednotky při prvním jízdním cyklu uloží modul ECM dočasný kód DTC pro poruchu do paměti RAM. Kontrolka MIL se nerozsvítí Vyskytne-li se porucha v druhém jízdním cyklu, uloží modul ECM kód DTC do vymazatelné paměti a zapne kontrolku MIL.

#### Zabezpečovací funkce

Pokud se v signálu snímače nebo jiné řídicí jednotky vyskytne neobvyklý jev, modul ECM tento signál ignoruje a nahradí předprogramovanou hodnotu, která umožní další chod motoru. Tím se uloží kód DTC a rozsvítí se kontrolka MIL.

#### Kontrola žárovky kontrolky MIL

Při počátečním zapnutí zapalování do polohy II připojí modul ECM kostru k obvodu kontrolky MIL po dobu dvou sekund pro kontrolu stavu její žárovky.

### Vstupy a výstupy modulu ECM na konektoru č. 1 (96P)

POZNÁMKA: Standardní napětí baterie je cca 12 V.

Číslo vývodu ECM | Barva vodiče | Označení vývodu | Popis
--- | --- | --- | ---
1 | RED/BLK | INJ3+ (STRANA+ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 3) | Budí vstřikovací trysku č. 3
2 | WHT/RED | INJ2+ (STRANA+ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 2) | Budí vstřikovací trysku č. 2
3 | YEL/RED | IMRCVCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
4 | YEL/BLU | NCVVCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
6 | YEL/RED | MAP/IAT2VCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
7 | YEL/RED | RPSVCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
10 | GRN/BLK | ACPDSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
11 | GRN/BLK | RPSSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
14 | YEL | CMPSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
16 | BLU/YEL | IMRCP (SNÍMAČ POLOHY SPÍNACÍHO SYSTÉMU SACÍHO POTRUBÍ (IMRC)) | Detekuje signál snímače polohy IMRC
17 | RED/YEL | IAT2 (SNÍMAČ 2 IAT - TEPLOTY NASÁVANÉHO VZDUCHU) | Detekuje signál snímače 2 IAT (ve snímači MAP/snímači IAT 2)
18 | RED/WHT | ACPD (SNÍMAČ TLAKU KLIMATIZACE) | Detekuje tlak klimatizace
25 | BLK | INJ1+ (STRANA+ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 1) | Budí vstřikovací trysku č. 1
26 | GRN | INJ4+ (STRANA+ VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 4) | Budí vstřikovací trysku č. 4
29 | GRN | CMPVCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
30 | YEL/RED | MAFVCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
34 | BRN/YEL | CMPSHLD (ŠTÍT SNÍMAČE POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE (CMP)) | Ukostření stínění
35 | WHT/BLU | ALTL (SIGNÁL ALTERNÁTORU) | Detekuje signál alternátoru L
37 | BLK/RED | PTCMON (MONITOROVÁNÍ PŘEDEHŘÍVAČE PALIVA) | Detekuje činnost předehřívače paliva
39 | GRN/RED | RADTW (SNÍMAČ 2 TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU (ECT)) | Detekuje signál snímače 2 ECT
40 | BLU/WHT | RPS (SNÍMAČ TLAKU VYSOKOTLAKÉHO VEDENÍ PRO PŘÍVOD PALIVA -FRP) | Detekuje signál snímače FRP
48 | RED | EGR (VENTIL RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ - EGR) | Napájí ventil EGR
49 | RED | INJ2- (STRANA- VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 2) | Budí vstřikovací trysku č. 2
50 | YEL | INJ4- (STRANA- VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 4) | Budí vstřikovací trysku č. 4

### Vstupy a výstupy modulu ECM na konektoru č. 1 (96P)

POZNÁMKA: Standardní napětí baterie je cca 12 V.

Číslo vývodu ECM | Barva vodiče | Označení vývodu | Popis
--- | --- | --- | ---
51 | GRN/WHT | RVS (ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL BLOKOVÁNÍ ZPÁTEČKY) | Budí elektromagnetický ventil blokování zpátečky
54 | GRN/BLK | NCSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
56 | GRN/BLK | ECTSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
57 | GRN/BLK | IMRCSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
60 | BLU | CMP (ČIDLO POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE - CMP) | Detekuje signál snímače CMP
66 | RED/YEL | STSMON (DIAGNOSTICKÉ SLEDOVÁNÍ RELÉ 1 - ST CUT) | Detekuje signál relé startéru 1 (ST CUT)
67 | RED/WHT | ECT (SNÍMAČ TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU - ECT 1) | Detekuje signál snímače 1 ECT
68 | BRN/YEL | OILLVLSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Kostra snímače
69 | GRN/BLK | MAFSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
70 | BRN/YEL | GCUGND (UKOSTŘENÍ ŘÍDICÍHO MODULU ŽHAVICÍCH SVÍČEK) | Ukostření pro řídicí modul žhavicích svíček
73 | BLU | INJ3- (STRANA- VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 3) | Budí vstřikovací trysku č. 3
74 | BRN | INJ1- (STRANA- VSTŘIKOVACÍ TRYSKY č. 1) | Budí vstřikovací trysku č. 1
78 | BLU/RED | T/CSOL (ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL REGULACE PLNICÍHO TLAKU TURBODMYCHADLA) | Budí elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla
79 | BLK/RED | M-PROP ((ŘÍDICÍ VENTIL TLAKU VYSOKOTLAKÉHO VEDENÍ PRO PŘÍVOD PALIVA) | Budí řídicí ventil tlaku vysokotlakého vedení pro přívod paliva
80 | WHT/GRN | ALTC (ŘÍZENÍ ALTERNÁTORU) | Vysílá řídící signál alternátoru
81 | BLK/WHT | IMRCS (ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SPÍNACÍHO SYSTÉMU SACÍHO POTRUBÍ IMRC) | Detekuje elektromagnetický ventil IMRC

### Vstupy a výstupy modulu ECM na konektoru č. 1 (96P)

POZNÁMKA: Standardní napětí baterie je cca 12 V.

Číslo vývodu ECM | Barva vodiče | Označení vývodu | Popis
--- | --- | --- | ---
83 | BLU/BLK | OILLVL (SNÍMAČ HLADINY OLEJE) | Detekuje signál snímače hladiny oleje
84 | BLU/WHT | NC (ČIDLO OTÁČEK VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE) | Detekuje signál čidla otáček výstupního hřídele
86 | GRN | SEDTMENT (ÚROVŇOVÝ SPÍNAČ VODY PALIVOVÉHO FILTRU) | Detekuje signál úrovňového spínače vody palivového filtru
88 | RED/YEL | IAT1 (SNÍMAČ 1 TEPLOTY NASÁVANÉHO VZDUCHU (IAT)) | Detekuje signál snímače 1 IAT (ve snímači MAF/snímači IAT 1)
89 | GRN/RED | MAP (ČIDLO ABSOLUTNÍHO TLAKU SACÍHO POTRUBÍ - MAP) | Detekuje signál čidla MAP
90 | YEL/GRN | MAF (SNÍMAČ HMOTNOSTI VZDUCHU (MAF)) | Detekuje signál snímače MAF
91 | ORN/BLK | RPSSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
92 | BLU | CKP+ (STRANA+ SNÍMAČE POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - (CKP) | Detekuje snímač CKP
93 | GRN | CKP- (STRANA- SNÍMAČE POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - CKP) | Detekuje snímač CKP
94 | BRN/YEL | CKPSHLD (STÍNĚNÍ SNÍMAČE POLOHY KLIKOVÉHO HŘÍDELE - CKP) | Ukostření stínění
96 | GRN/BLK | RADTWSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Kostra snímače

### Vstupy a výstupy modulu ECM na konektoru č. 2 (58P)

POZNÁMKA: Standardní napětí baterie je cca 12 V.

Číslo vývodu ECM | Barva vodiče | Označení vývodu | Popis
--- | --- | --- | ---
1 | YEL | IGP1 (NAPÁJECÍ ZDROJ) | Napájecí zdroj pro obvod ECM
2 | BLK | PG1 (KOSTRA) | Ukostření pro obvod ECM
3 | YEL | IGP2 (NAPÁJECÍ ZDROJ) | Napájecí zdroj pro obvod ECM
4 | BLK | PG2 (KOSTRA) | Ukostření pro obvod ECM
5 | YEL | IGP3 (NAPÁJECÍ ZDROJ) | Napájecí zdroj pro obvod ECM
6 | BLK | PG3 (UKOSTŘENÍ NAPÁJENÍ) | Ukostření pro obvod ECM
7 | RED/WHT | WEN (SIGNÁL POVOLENÍ ZÁPISU) | Detekuje signál povolení zápisu
9 | WHT/BLU | APSB (ČIDLO B POLOHY PEDÁLU AKCELERÁTORU - APP) | Detekuje signál čidla B APP
10 | YEL/RED | TF (SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA) | Detekuje signál snímače teploty paliva
11 | GRN/BLK | APSSG2 (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
12 | GRN/BLK | APSSG1 (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
13 | YEL/BLU | ACPDVCC (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Udává napětí snímače
14 | YEL/GRN | APSVCC1 (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
15 | YEL/GRN | APSVCC2 (REFERENČNÍ NAPĚTÍ SNÍMAČE) | Vede napětí čidla
16 | BLU/WHT | VSSOUT (VÝSTUPNÍ SIGNÁL ČIDLA RYCHLOSTI VOZIDLA - VSS) | Vysílá signál čidla rychlosti vozidla
18 | BLU | NEP (IMPULS OTÁČEK MOTORU) | Vydává impuls otáček motoru
19 | GRN/YEL | MRLY (HLAVNÍ RELÉ PGM-FI) | Napájí hlavní relé 1 PGM-FI Napájecí zdroj pro paměť DTC
20 | BRN | SCS (SERVISNÍ KONTROLNÍ SIGNÁL) | Detekuje servisní kontrolní signál
21 | GRN/BLK | ELDGND (UKOSTŘENÍ DETEKTORU ELEKTRICKÉHO ZATÍŽENÍ - ELD) | Ukostření pro ELD
22 | BRN | APSA (ČIDLO A POLOHY PEDÁLU AKCELERÁTORU APP) | Detekuje signál APP čidla A
23 | GRN/RED | ELD (DETEKTOR ELEKTRICKÉHO ZATÍŽENÍ - ELD) | Detekuje signál ELD
27 | BLU/ORN | STS (SLEDOVÁNÍ STAVU STARTÉRU) | Detekuje signál startéru
28 | LT BLU | CLSWOFF (POLOHOVÝ SPÍNAČ B PEDÁLU SPOJKY) | Detekuje signál polohového spínače B pedálu spojky

### Vstupy a výstupy modulu ECM na konektoru č. 2 (58P)

POZNÁMKA: Standardní napětí baterie je cca 12 V.

Číslo vývodu ECM | Barva vodiče | Označení vývodu | Popis
--- | --- | --- | ---
29 | GRN/BLK | TFSG (UKOSTŘENÍ SNÍMAČE) | Ukostření čidla
31 | LT BLU | VEDENÍ K | Vysílá a přijímá signály HDS
34 | RED/BLU | IMMOBI (IMOBILIZÉR) | Vysílá a přijímá signály imobilizéru
35 | BLK/YEL | IG1 (SIGNÁL ZAPALOVÁNÍ) | Detekuje signál zapalování
36 | BRN | BKSWNC (POLOHOVÝ SPÍNAČ B BRZDOVÉHO PEDÁLU) | Detekuje signál polohového spínače B brzdového pedálu
38 | GRN/BLK | BKSWNO (POLOHOVÝ SPÍNAČ A BRZDOVÉHO PEDÁLU) | Detekuje signál polohového spínače A brzdového pedálu
40 | RED | CLSW (POLOHOVÝ SPÍNAČ A PEDÁLU SPOJKY) | Detekuje signál polohového spínače A pedálu spojky
41 | GRN | PTCRLY (RELÉ PŘEDEHŘÍVAČE PALIVA) | Budí relé předehřívače paliva
45 | RED | ACC (RELÉ SPOJKY KOMPRESORU KLIMATIZACE) | Napájí relé spojky kompresoru klimatizace
46 | RED/BLU | GTS (SIGNÁL ŘÍDICÍHO MODULU ŽHAVICÍCH SVÍČEK) | Detekuje signál řídicího modulu žhavicích svíček
47 | WHT | CANH (VYSOKÝ SIGNÁL KOMUNIKACE CAN) | Vysílá komunikační signál
48 | RED | CANL (NÍZKÝ SIGNÁL KOMUNIKACE CAN) | Vysílá komunikační signál
51 | BLU | STCUTRLY (RELÉ BLOKOVÁNÍ STARTÉRU) | Napájí relé blokování startéru
52 | RED/BLK | GRLY (ŘÍDICÍ MODUL ŽHAVICÍCH SVÍČEK) | Budí řídicí modul žhavicích svíček
53 | GRN | FANL (RELÉ VENTILÁTORU KONDENZÁTORU KLIMATIZACE) | Napájí relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace
54 | BLU/RED | FANH (RELÉ VENTILÁTORU CHLADIČE) | Budí relé ventilátoru chladiče
58 | YEL/RED | OPSW (SPÍNAČ TLAKU OLEJE) | Detekuje signál tlaku oleje