## Výměna spodního krytu podlahy

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali zadní nárazník a karosérii.

1.

Odmontujte spodní kryt podlahy (A).

-1 | Vyšroubujte šrouby (B) připevňující spodní kryt podlahy (C) a spodní kryt motoru ke karosérii.
-2 | Vyšroubujte šrouby (E), odepněte spony (F) a sundejte spodní kryt podlahy. POZNÁMKA: Sponu C odepnete tak, že zasunete šroubovák pod hlavu její vnitřní části v místě značky (F) a páčením ji uvolníte.

2.

Spodní kryt namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.