## Výměna jednotky imobilizéru - bezklíčového ovládání

1. | Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

2. | Odmontujte kryty sloupku řízení.

3. | Od řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání (B) odpojte 7P konektor (A).

4. | Vyšroubujte dva šrouby a vyndejte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.

5. | Namontujte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání v opačném sledu operací demontáže.

6. | Po provedení výměny, řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání zaregistrujte a zkontrolujte, zda systém imobilizéru funguje správně.