Honování válce bloku motoru (N22A)

## Honování válce bloku motoru

Honování je nutné provádět pouze na rýhovaných nebo poškrábaných vývrtech válců.

1. | Změřte vývrty válců. Pokud bude blok motoru použit znovu, upravte válce honováním a znovu změřte jejich vývrty.

2.

Honování vývrtů válců provádějte s použitím honovacího oleje a jemným brusným kamenem (drsnost 400) v úhlu 30-60 stupňů v mřížkovém profilu (A). Používejte pouze pevný honovací přípravek s brusným kamenem o drsnosti 400, případně jemnější, jako např. Sunnen, Ammco nebo jejich ekvivalent. Nepoužívejte brusivo opotřebené nebo poškozené.

3.

Po dokončení honování důkladně vyčistěte blok motoru a odstraňte veškeré kovové částice. Umyjte vývrty válců v horké mýdlové vodě, ihned je osušte a namažte olejem, aby se zabránilo rezivění. Zásadně nepoužívejte rozpouštědlo, které pouze rozmaže brusné částice na stěnách válce.

4.

V případě, že po provedení honování na provozní limit jsou vývrty válců stále rýhované nebo poškrábané, převrtejte blok motoru. Mírné vertikální rýhování a poškrábání je přípustné v případě, že není natolik hluboké, aby se v něm zachycoval nehet nebo pokud není vedené po celé délce vývrtu.