## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1152

DTC B1152: | Chyba paměti (EEPROM) řídicího modulu přístrojů

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1152? ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk).n NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku.n