## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1775

DTC B1775: | Zkrat mikrofonního vstupu/výstupu na napájení nebo přerušení

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1775? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Demontujte orientační světlo a spodní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

6. | Odpojte 3P konektor od mikrofonu a 22P konektor od řídicí jednotky systému pro telefonování handsfree

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 9 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Opravte zkrat mezi řídicí jednotkou systému handsfree a mikrofonem.n NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 9 22P konektoru řídicí jednotky systému handsfree a vývodem č. 1 3P konektoru mikrofonu. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou systému handsfree a střešní konzolou.n

11. | Od navigačního systému odpojte 14P konektor.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Změřte napětí mezi vývodem č. 21 22P konektoru sady handsfree a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Opravte zkrat mezi řídicí jednotkou systému handsfree a navigačním systémem.n NE - Vyměňte mikrofon za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizí, vyměňte původní mikrofon.n