## Výměna chrániče palivové trubky

## U některých modelů

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte levé zadní kolo.

2. | Vyšroubujte šrouby (A), uvolněte spony (B) a sundejte chránič palivové trubky (C).

3.

Chránič namontujte opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, v případě potřeby je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.