## Výměna otevíracího mechanismu dvířek plnícího otvoru paliva

1.

Odmontujte následující součásti:

- Nožní panel
- Dolní obložení středního sloupku

2. | Dle potřeby stáhněte koberec dozadu.

3. | Vyšroubujte šroub a mechanizmus dvířek plnicího otvoru paliva (A) z karosérie.

4. | Odpojte lanko (A) od mechanismu dvířek plnicího otvoru paliva.

5.

Mechanizmus dvířek plnicího otvoru namontujte opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby bylo lanko plnicího otvoru paliva správně připojené.
- Ujistěte se, zda se dvířka plnicího otvoru nádrže správně otevírají.