## Výměna rámu předního sedadla

## Sedadlo řidiče

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Na otočné části zarážky naneste olej.
- Naneste univerzální vazelínu na kluzné a otočné části vodicích lišt sedadla.
- Pokud došlo k aktivaci bočního airbagu, vyměňte rám sedadla a související součásti za nové.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odmontujte přední sedadlo.

2.

Odmontujte následující součásti:

- Potah / polštář opěradla předního sedadla
- Potah / polštář sedáku předního sedadla

3. | Odpojte sponu a z rámu sedadla (E) sundejte vnitřní kryty naklápěcího mechanizmu (A), vnější kryt horní lišty (C) a držák modulu bočního airbagu (D).

4.

Smontujte rám sedadla v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.

## Sedadlo spolujezdce

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Na otočné části zarážky naneste olej.
- Naneste univerzální vazelínu na kluzné a otočné části vodicích lišt sedadla.
- Pokud došlo k aktivaci bočního airbagu, vyměňte rám sedadla a související součásti za nové.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odmontujte přední sedadlo.

2.

Odmontujte následující součásti:

- Potah / polštář opěradla předního sedadla
- Potah / polštář sedáku předního sedadla

3. | Odpojte sponu a z rámu sedadla (C) sundejte vnitřní kryty naklápěcího mechanizmu (A) a držák modulu bočního airbagu (B).

4.

Smontujte rám sedadla v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda není poškozena nebo protlačena spona, případně ji vyměňte za novou.
- Zatlačte příchytky pevně na své místo.