## Demontáž a montáž modulátoru / řídící jednotky ABS

POZNÁMKA:

- Nepostříkejte brzdovou kapalinou vozidlo, můžete poškodit lak. Pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.
- Dejte pozor, abyste během demontáže a montáže nepoškodili nebo nezdeformovali brzdové trubky.
- Abyste zabránili vytékání brzdové kapaliny, zazátkujte a přikryjte konce hadic a spojek dílenskou utěrkou nebo podobným materiálem.

## Demontáž

1. | Odmontujte přední vnitřní blatník.

2. | Odmontujte přední nárazník.

3. | Odmontujte kryt proti nečistotám (A).

4. | Odpojte 26P konektor (A) modulátoru-řídicí jednotky ABS vytažením pojistky (B) a konektor se sám rozpojí.

5. | Odpojte šest brzdových trubek od modulátoru - řídicí jednotky ABS. POZNÁMKA: Brzdové trubky jsou připojeny k hlavnímu válci (C) a brzdovému systému pravého předního (D), levého zadního (E), pravého zadního (F) a levého předního (G) kola.

6. | Odmontujte modulátor - řídicí jednotku ABS (H) s držákem (I) od karosérie.

7. | Odmontujte modulátor - řídicí jednotku ABS z držáku.

## Montáž

1. | Namontujte modulátor - řídicí jednotku ABS do držáku.

2. | Namontujte držák s modulátorem - řídicí jednotkou ABS.

3. | Připojte šest brzdových trubek a potom utáhněte převlečné matice předepsaným momentem.

4. | Vyrovnejte připojovací plochu 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS s modulátorem - řídicí jednotkou ABS.

5. | Zatlačte pojistku 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS a ujistěte se, že konektor řádně dosedl.

6. | Nasaďte chránič.

7. | Namontujte přední nárazník.

8. | Namontujte přední vnitřní blatník.

9. | Odvzdušněte brzdový systém.

10. | Nastartujte motor a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka ABS.

11.

Proveďte zkušební jízdu vozidla a zkontrolujte, zda se nerozsvítí kontrolka ABS.
POZNÁMKA: Pokud je brzdový pedál měkký, může být vzduch v modulátoru, který je pak během modulace zaváděn do normálního brzdového systému. Znovu odvzdušněte brzdový systém.