Demontáž motoru (R18A)

## Demontáž motoru

Potřebné speciální nástroje
Rozpěrka závěsu motoru ( 07MAK-PY30100)

Souprava naklápěcího závěsu na motor ( 07KAK-SJ40101)
Držák závěsu na motor ( 07KAK-SJ40200)
Tyto nástroje jsou určeny pro modely mimo EU.
POZNÁMKA:

- Aby nedošlo k poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Aby nedošlo k poškození vodičů a vývodů, odpojujte konektory kabelů opatrně a přidržujte konektorovou část.
- Označte si veškerou kabeláž a hadice, aby nemohlo dojít k chybnému připojení. Zajistěte také, aby se kabely nedotýkaly vzájemně, ani jiných součástí.

1. | Zajistěte kapotu motoru ve zcela otevřené poloze (podpěrná tyč je v dolním otvoru).

2. | Uvolněte tlak paliva.

3. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel, pak teprve kladný kabel.

4. | Vyndejte baterii.

5. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

6. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

7. | Sundejte kryt vstřiku.

8. | Odmontujte kryt rychlospojovacího fitinku (A) a odpojte přívodní palivovou hadici.

9. | Odpojte hadici nádobky na výpary (EVAP) (A) a podtlakovou hadici posilovače brzd (B).

10. | Odmontujte kabely baterie (A) od skříňky pojistek a relé pod kapotou.

11. | Odmontujte objímku svazku (B).

12. | Sundejte kryt řídicího modul motoru (ECM) (A) a vyšroubujte tři šrouby (B), které tento modul upevňují.

13. | Odpojte konektory ECM (A) a konektor motorového kabelového svazku (B).

14. | Odepněte stahovací pásky svazku (C).

15. | Vyšroubujte dva šrouby (A) upevňující držák svazku a poté od uvolněte stahovací pásku svazku (B).

16. | Odmontujte lanko řazení.

17. | Vyndejte pracovní válec spojky a upevňovací šroub držáku potrubí spojky.

18. | Sundejte hnací řemen.

19. | Odmontujte volant.

20. | Sundejte kryt (A) kloubu řízení.

21. | Přes kloub řízení a pastorkový hřídel převodky řízení udělejte referenční značku (B). Vyšroubujte šroub kloubu řízení (C) a odpojte kloub řízení od pastorkového hřídele převodky řízení (D).

22. | Vyjměte zátku chladiče.

23. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

24. | Odmontujte přední kola.

25. | Sundejte spodní kryt motoru.

26. | Povolte vypouštěcí zátku v chladiči a vypusťte chladicí kapalinu motoru.

27. | Vypusťte motorový olej.

28. | Vypusťte kapalinu převodovky.

29. | Odmontujte výfukovou trubku A.

30. | Odpojte konektor předního snímače sklonu světlometu (model s HID).

31. | Odpojte spojovací články stabilizátoru od tlumičů.

32. | Odpojte kulové klouby konců spojovacích tyčí od těhlic.

33. | Oddělte těhlice od spodních ramen.

34. | Odmontujte hnací hřídele. Na veškeré přesně opracované plochy naneste čistý motorový olej. Přes konce hnacích hřídelů přetáhněte plastové sáčky a zavažte je.

35. | Odpojte konektory od převodky řízení.

36. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

37. | Odmontujte chladič.

38. | Odpojte konektor spojky kompresoru klimatizace (A) a odmontujte stahovací pásku svazku (B) (model s klimatizací).

39. | Odmontujte kompresor klimatizace (C), ale neodpojujte hadice klimatizace (model s klimatizací).

40. | Odpojte hadice topení.

41. | Nasaďte speciální nástroj (pro modely EU je tento přípravek běžně v prodeji).

42. | Dle obrázku připevněte speciální přípravky (pro modely EU je tento přípravek běžně v prodeji) k motoru.

43. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vysuňte zvedák úplně nahoru.

44. | Odmontujte dolní vzpěry k zachycení momentu.

45. | Odmontujte díl rámu.

46. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

47. | Odmontujte upevňovací šroub a matici držáku bočního silentbloku motoru.

48. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

49. | Odpojte kabel ukostření (B).

50. | Zkontrolujte, zda jsou od motoru a převodovky odpojeny všechny podtlakové hadice, palivové hadice, hadice chladicí kapaliny a elektrické vodiče.

51. | Pomalu spusťte motor s převodovkou o cca 150 mm. Znovu zkontrolujte, zda jsou od motoru a převodovky odpojeny všechny hadice a elektrické vodiče, a poté je spusťte úplně dolů.

52. | Od motoru s převodovkou odpojte řetězový zvedák.

53. | Zvedněte celé vozidlo a vysaďte zespodu motor s převodovkou.