Sestavení hnacího hřídele (L13A/R18A)

## Sestavení hnacího hřídele

### Rozložené zobrazení

Potřebné speciální nástroje
Přípravek na objímky manžet, ( KD-3191
nebo obdobný běžně prodávaný nástroj)
Kleště na objímky manžet, ( Kent-Moore J-35910
nebo ekvivalentní, běžně prodávaný nástroj)

POZNÁMKA: Během tohoto postupu používejte dle potřeby rozložené zobrazení.

## Strana vnitřního kloubu

1. | Omotejte drážkování vinylovou páskou (A), aby se zabránilo poškození vnitřní manžety.

2. | Namontujte vnitřní manžetu na hnací hřídel a vinylovou pásku stáhněte. Dejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní manžetu.

3. | Vyrovnejte značky (B) na trojramenném čepu a konci hnacího hřídele a namontujte trojramenný čep (A) na hnací hřídel.

4. | Nasaďte pojistný kroužek (C) do drážky hnacího hřídele. Pojistným kroužkem vždy v drážce otočte, abyste se ujistili, že je správně usazen.

5.

Namontujte válečky (A) k trojramennému čepu (B) tak, aby jejich vyvýšená strana směřovala ven, a dodržujte následující pokyny:

- Vyrovnáním značek (C) namontujte válečky do jejich původních poloh na trojramenném čepu.
- Držte hnací hřídel směrem vzhůru, aby válečky nemohly vypadnout.

6.

Naplňte vnitřní kloub vazelínou na klouby, která je součástí sady nového hnacího hřídele.

Množství vazelíny
| Vnitřní kloub: | 130-140 g-

7.

Namontujte vnitřní kloub na hnací hřídel a dodržujte tyto pokyny:

- Vyrovnejte značky (A) na vnitřním kloubu se značkami na válečcích a namontujte vnitřní kloub na hnací hřídel.
- Držte hnací hřídel tak, aby vnitřní kloub směřoval vzhůru a nevypadl.

8.

Odmontujte objímky manžety.

- Pro typ s dvojitou smyčkou přejděte na 12.
  (Pouze výměna objímky manžety)
- Pro nízkoprofilový typ přejděte na 9.

9. | Nasaďte novou nízkoprofilovou objímku (A) na manžetu (B) a zahákněte výčnělek (C) objímky

10. | Kleštěmi na objímky manžet (A) sevřete část s háčkem na objímce a zahákněte výčnělky (B) objímky.

11. | Nainstalujte objímku manžety na druhý konec manžety a opakujte kroky 9 až 10 a přejděte na 21.

12. | Nasaďte konce manžety na hnací hřídel a vnitřní kloub a potom nainstalujte novou objímku s dvojitou smyčkou (A) na manžetu (B).

13. | Rukou zatáhněte objímku a odstraňte průhyb.

14. | Na objímce udělejte značku (A) ve vzdálenosti 10-14 mm od klipu (B).

15. | Našroubujte volný konec objímky skrz zúženou část nástroje na utahování objímek KD-3191 nebo podobného nástroje (A) a do výřezu na navíjecím trnu (B).

16. | Na navíjecí trn nástroje na utahování objímek manžet nasaďte klíč a utahujte pásku, až se označený bod (C) na objímce setká s okrajem klipu.

17. | Zdvihněte nástroj na utahování objímek manžet tak, abyste ohnuli volný konec objímky v úhlu 90 stupňů vůči klipu. Pomocí průbojníku zajistěte klip uprostřed zásekem a přehněte zbývající část konce na klip.

18. | Odviňte nástroj na utahování objímek manžet a odřízněte nadbytečnou část volného konce objímky tak, aby z klipu vyčníval konec o velikosti 5-10 mm .

19.

Poklepáváním kladivem ohněte konec objímky (A).
POZNÁMKA:

- Dbejte, aby se objímka a klip nedotýkaly žádných jiných součástí a aby se objímka nepohybovala.
- Z okolních ploch odstraňte veškerou zbývající vazelínu.

20. | Opakujte kroky 12 až 19 pro objímku na druhém konci manžety.

21. | Nasaďte nový stavěcí kroužek.

## Strana vnějšího kloubu

1. | Omotejte drážkování vinylovou páskou (A), aby se zabránilo poškození vnější manžety.

2. | Namontujte nové objímky s patkou (B) a vnější manžetu a stáhněte vinylovou pásku. Buďte opatrní, abyste nepoškodili vnější manžetu.

3. | Nasaďte nový dorazový kroužek do drážky hnacího hřídele (A).

4. | Zasunujte hnací hřídel (A) do vnějšího kloubu (B) až se dorazový kroužek (C) dostane těsně ke kloubu.

5.

Aby se zcela usadily součástky vnějšího kloubu, zvedněte hnací hřídel a kloub a pusťte je na tvrdou plochu z výšky cca 10 cm. Nepoužívejte kladivo, neboť při použití nadměrné síly může dojít k poškození hnacího hřídele. Dejte pozor, abyste nepoškodili závitovou část (A) vnějšího kloubu.

6. | Nastavte do jedné roviny barevnou značku (A) a konec vnějšího kloubu (B).

7.

Naplňte vnější kloub (A) vazelínou na klouby, která je součástí sady nové manžety kloubu.

Množství vazelíny
| Vnější kloub: | 105-115 g-

8. | Dle následujícího obrázku nastavte délku hnacích hřídelů a nastavte manžety do středové polohy mezi plným stlačením a plným natažením. Dbejte, aby konce manžet byly usazené v drážce hnacího hřídele a kloubu.

9. | Nasaďte konce manžety (A) na hnací hřídel (B) a vnější kloub (C).

10. | Pomocí běžně prodávaných štípacích kleští na objímky manžet, Kent-Moore J-35910 nebo ekvivalentu (B), sevřete patkovou část (A) objímky.

11. | Zkontrolujte vůli mezi sevřenou patkovou částí objímky. Pokud vůle není v mezích standardu, sevřete patkovou část objímky více.

12. | Opakujte kroky 10 a 11 pro objímku na druhém konci manžety.