Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0504 (159-1) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0504 (159-1)

DTC P0504: | Chyba v obvodu polohového spínače brzdového pedálu

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS při sešlápnutém brzdovém pedálu v seznamu DATA LIST zkontrolujte brzdový polohový spínač pod položkou BRAKE PEDAL POSITION SWITCH B.

Je signalizováno ON (zapnuto)?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Zkontrolujte polohový spínač brzdového pedálu, potom přejděte na 29.

3. | Pomocí HDS při sešlápnutém brzdovém pedálu v seznamu DATA LIST zkontrolujte brzdový polohový spínač pod položkou BRAKE PEDAL POSITION SWITCH A. Je signalizováno ON (zapnuto)? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte na 7.

4. | Uvolněte brzdový pedál.

5. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST polohový spínač brzdového pedálu pod položkou BRAKE PEDAL POSITION SWITCH B. Je zobrazeno OFF? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 20.

6.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST polohový spínač brzdového pedálu pod položkou BRAKE PEDAL POSITION SWITCH A.

Je zobrazeno OFF?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u polohového spínače brzdového pedálu a modulu ECM.n

NE - Zkontrolujte polohový spínač brzdového pedálu, potom přejděte na 29.

7. | Zkontrolujte brzdová světla. Rozsvítí se brzdová světla? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 12.

8. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

9. | Odpojte 4P konektor polohového spínače brzdového pedálu.

10. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 38 konektoru modul ECM č. 2 a vývodem č. 2 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 34. NE - Opravte přerušené vedení mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a vývodem č. 38 konektoru modulu ECM č. 2 a přejděte na 29.

12. | Vypněte zapalování.

13. | Odpojte 4P konektor polohového spínače brzdového pedálu.

14. | Změřte napětí mezi vývodem č. 1 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu a kostrou. Je naměřeno napětí baterie? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 15.

15. | Zkontrolujte pojistku č. 21 HORN, STOP (15A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou. Je pojistka v pořádku? ANO - Opravte přerušené vedení mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a pojistkou č. 21 HORN, STOP (15A) a přejděte na 29. NE - Opravte zkrat mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a pojistkou č. 21 HORN, STOP (15A). Vyměňte také pojistku č. 21 HORN, STOP (15A) a přejděte na 29.

16. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

17. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

18. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 38 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a vývodem č. 38 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 29. NE - Přejděte na 19.

19. | Proveďte zkoušku polohového spínače brzdového pedálu. Je polohový spínač brzdového pedálu v pořádku? ANO - Přejděte na 34. NE - Seřiďte nebo vyměňte polohový spínač brzdového pedálu, a přejděte na 29.

20. | Vypněte zapalování.

21. | Odpojte 4P konektor polohového spínače brzdového pedálu.

22. | Zapněte zapalování (II).

23. | Změřte napětí mezi vývodem č. 3 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 25. NE - Přejděte na 24.

24.

Zkontrolujte pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Opravte přerušené vedení mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) a přejděte na 29.

NE -

- Opravte zkrat mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A). Vyměňte také pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) a přejděte na 29.
- Opravte zkrat mezi vývodem č. 36 konektoru ECM č. 2 a polohovým spínačem brzdového pedálu. Vyměňte také pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) a přejděte na 29.

25. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

26. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

27. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 36 konektoru modul ECM č. 2 a vývodem č. 3 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 28. NE - Opravte přerušené vedení mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a vývodem č. 36 konektoru modulu ECM č. 2 a přejděte na 29.

28. | Proveďte zkoušku polohového spínače brzdového pedálu. Je polohový spínač brzdového pedálu v pořádku? ANO - Přejděte na 34. NE - Seřiďte nebo vyměňte polohový spínač brzdového pedálu, a přejděte na 29.

29. | Vypněte zapalování.

30. | Zapojte znovu všechny konektory.

31. | Zapněte zapalování do polohy (II).

32. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

33.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0504, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u polohového spínače brzdového pedálu a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

34. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

35.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0504, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u polohového spínače brzdového pedálu a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n