## Zkouška spínače volby, vynulování a ukazatele počítadla ujetých kilometrů

1. | Odmontujte airbag řidiče.

2. | Odpojte 20P konektor (A) od kabelové cívky.

3. | Dle tabulky zkontrolujte uzavřenost obvodu mezi vývody v každé poloze spínače.

4. | Pokud výsledek kontroly neodpovídá specifikaci, vyměňte tlačítko. Je-li spínač v pořádku, ale systém nepracuje, zkontrolujte přerušené vedení mezi spínačem a kabelovou cívkou.