## Výměna motoru regulátoru sklonu světlometů

## Demontáž

1. | Vymontujte světlomet a vytáhněte žárovku světlometu.

2. | Kolem krytek (B) omotejte pásku (A).

3. | Krytky uvolněte vyklepáním kladivem.

4. | Odmontujte dva vrutyy z hvězdicovou hlavou z motoru regulátoru světlometu (A).

5. | Nasaďte objímku (B) na motor regulátoru světlometu.

6. | Stáhněte objímku (A) a odmontujte motor nastavování světlometu (B).

7. | Odpojte 3P konektor (C) od motoru nastavování světlometu.

## Montáž

1. | Znovu připojte 3P konektor (A) a namontujte motor nastavování světlometu (B).

2. | Utáhněte dva šrouby a nasaďte nové krytky (C).

3. | Stáhněte odrazku (A) a namontujte otočný prvek (B) ke sponě (C).

4.

Zkontrolujte následující:

- Odrazka se neklepe.
- Konektor je připojen k předepsané objímce.
- V krytu nejsou žádné nečistoty.

5. | Namontujte žárovku a světlomet.

6. | Proveďte postup základního nastavení světel s uložením do paměti.