## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1925

DTC B1925: | Chyba signálů spínače klíče zapalování

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a vytáhněte klíč zapalování.

3. | Zasuňte klíč do spínače zapalování a otočte spínač do polohy (II).

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC B1925?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné nebo přerušené kontakty u 7P konektoru jednotky imobilizéru - bezklíčového ovládání a u 6P konektoru spínače klíče zapalování.n

5. | Vypněte zapalování a vytáhněte klíč zapalování.

6. | Odpojte 6P konektor spínače klíče zapalování.

7. | U spínače klíče zapalování zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 1 6P konektoru spínače klíče zapalování a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Zkrat na kostru, vyměňte zámek řízení.n NE - Přejděte na 8.

8. | Vložte klíč do spínače zapalování.

9. | Na straně spínače klíče zapalování zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 6P konektoru spínače klíče zapalování. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 10. NE - Vadný spínač klíče zapalování. Vyměňte zámek řízení.n

10. | Odpojte 7P konektor řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a vývodem č. 1 6P konektoru spínače klíče zapalování. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 12. NE - Opravte přerušené vedení.n

12. | Zkontrolujte,zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 7P konektoru řídicí jednotky imobilizéru-bezklíčového ovládání a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat na kostru ve vodiči.n NE - Vyměňte řídicí jednotku imobilizéru-bezklíčového ovládání.n