## Demontáž a montáž motoru EPS

## Demontáž

Při demontáži dodržujte tyto pokyny:

- Na obrázku je model RHD; model LHD je symetrický.
- Dbejte, aby do převodky nevnikl prach, nečistoty nebo jiné cizí materiály.

1. | Odmontujte převodku řízení.

2. | Typ RHD: Odpojte 6P konektor snímače úhlu motoru (A), 1P konektor motoru (B) a 2P konektor motoru (C) z držáku (D).

3. | Typ LHD: Odpojte 3P konektor snímače momentu (A) a kostřicí vývod (B).

4. | Typ LHD: Uvolněte držák konektorů (C) z horní části snímače momentu.

5. | Typ LHD: Uvolněte spony kabelových svazků (D), 2P konektor motoru (E), 1P konektor motoru (F) z držáku konektorů.

6. | Vymontujte motor (A) z převodky řízení a sundejte O kroužek (B) a vyhoďte jej.

## Montáž

1. | Vyčistěte dosedací plochu motoru (A) a převodky.

2. | Naneste tenkou vrstvu silikonové vazelíny na nový O-kroužek (B) a opatrně jej nasaďte na motor.

3. | Na hřídel motoru (C) naneste silikonovou vazelínu.

4. | Namontujte motor na převodku tak, aby hřídel motoru zapadl do šnekového hřídele (D).

5. | Před utažením šroubů otočte motorem dvakrát nebo třikrát doprava a doleva o cca 45 stupňů. Ujistěte se, že motor je rovnoměrně usazen na převodce řízení a že mezi dosedacími plochami není skřípnutý O kroužek.

6.

Díly namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby byl správně připojený 2P konektor motoru a 3P konektor snímače momentu.
- Dbejte, aby vodiče motoru a EPS nebyly zachycené nebo skřípnuté jinými součástmi.

7. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

8. | Po montáži nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh. Několikrát otočte volantem od dorazu k dorazu. Zkontrolujte, zda se nerozsvítí kontrolka EPS.