## Odstraňování závad systému ABS a brzd podle příznaku - Kontrolky systému ABS a brzdová kontrolka nezhasínají

### Kontrolka ABS a kontrolka brzdového systému současně nezhasnou

1. | Vypněte zapalování.

2. | Zkontrolujte pojistku č. 4 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Je pojistka spálená? ANO - Nasaďte novou pojistku č. 4 (7,5 A) a znovu proveďte kontrolu.n NE - Nasaďte zkontrolovanou pojistku zpět a přejděte na 3.

3. | Odpojte 26P konektor modulátoru-řídicí jednotky ABS.

4. | Zapněte zapalování (II).

5.

Změřte napětí mezi vývodem č. 20 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Opravte přerušené vedení vodič mezi pojistkou č. 4(7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a modulátorem-řidící jednotkou ABS.n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 23 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 8. NE - Opravte přerušené vedení mezi modulátorem-řídicí jednotkou ABS a kostrou (G202).n

8. | Pomocí přístroje HDS zkratujte vedení SCS.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 12 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS a vývody č. 37 a č. 36 44P konektoru A ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM a modulátorem-řídicí jednotkou ABS.n