Demontáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů hlavy válců (L13A)

## Demontáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů hlavy válců

Potřebné speciální přípravky
Přípravek na stlačování ventilových pružin ( 07757-0010000)

Ventily a ventilové pružiny označte v okamžiku jejich demontáže, aby byla zaručena jejich zpětná instalace do původních poloh.

1. | Odmontujte hlavu válců.

2. | Odmontujte vačkový hřídel.

3. | Použijte nástrčný klíč vhodné velikosti (A) a gumovou palici (B) a lehce poklepejte na přídržnou misku ventilu a uvolněte ventilové klínky.

4. | Nainstalujte přípravek na stlačování ventilových pružin. Stlačte pružinu a sejměte ventilové klínky.