Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele (L13A)

## Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť držáku ( 07JAB-001020B)

Nástavec držáku řemenice, HEX 50 mm ( 07JAB-0010400)
Klíč, 19 mm ( 07JAA-001020A)

## Demontáž

1. | Odmontujte pravá přední kola.

2. | Sundejte spodní kryt motoru.

3. | Rukojetí (A) a nástavcem držáku (B) podržte řemenici.

4. | Klíčem 19 mm (C) s pákou vyšroubujte šroub a odmontujte řemenici klikového hřídele.

## Montáž

1.

Očistěte řemenici klikového hřídele (A), klikový hřídel (B), šroub (C) a podložku (D). Ve znázorněných místech namažte.

¡: Čištění
lMazání

2. | Namontujte řemenici klikového hřídele a přidržte si ji držákem (A) a nástavcem (B).

3.

Pomocí momentového klíče a nástrčného klíče 19 mm (C) utáhněte šroub momentem 37 N·m (3,8 kgf·m). Nepoužívejte nárazový klíč. Pokud jsou řemenice nebo klikový hřídel nové, utáhněte šroub na 177 N·m (18,0 kgf·m), vymontujte šroub a utáhněte jej na
37 N·m (3,8 kgf·m)

4. | Utáhněte šroub řemenice o dalších 90°.

5. | Nasaďte spodní kryt motoru.

6. | Namontujte pravé přední kolo.