## Výměna přepouštěcího ventilu kompresoru klimatizace

1. | Ve vypouštěcí / recyklační / plnicí stanici vypusťte chladivo.

2. | Odmontujte kryt přepouštěcího ventilu (A), přepouštěcí ventil (B) a O-kroužek (C). Zazátkujte otvor, aby do systému nevnikla cizí tělesa a aby olej kompresoru klimatizace nemohl vytékat ven.

3. | Očistěte dosedací plochy.

4. | Vyměňte O-kroužek u přepouštěcího ventilu za nový a před instalací na něj naneste tenkou vrstvu oleje do chladiva.

5. | Odstraňte zátku a namontujte a utáhněte přepouštěcí ventil.

6. | Naplňte systém.