## Nastavení spínače brzdového pedálu a polohy brzdového pedálu

## Výška pedálu

1. | Otočte polohovým spínačem brzdového pedálu (A) proti směru hodinových ručiček a zatáhněte jej zpět tak, aby se nedotýkal brzdového pedálu.

2.

Odtáhněte koberec a najděte výřez v izolátoru. Zvedněte výřez izolátoru a změřte výšku pedálu (B) od středu levé strany plošky pedálu (C) k podlaze.

Standardní výška pedálu (při odstraněném koberci):
| Model LHD:
| M/T: 132 mm
| Model RHD:
| M/T: 152 mm

3.

Povolte pojistnou matici tlačné tyče (A) a pomocí kleští otáčejte tlačnou tyčí (B) dovnitř nebo ven, dokud nedosáhne standardní výšku pedálu od podlahy. Po nastavení pevně utáhněte pojistnou matici. Nenastavujte výšku pedálu se zatlačenou tlačnou tyčí.

### Vůle polohového spínače brzdového pedálu

4.

Zatlačte polohový spínač brzdového pedálu dovnitř tak, aby byl jeho plunžr plně zatlačený (konec se závitem (A) se dotýká plošky (B) na rameni pedálu). Potom otočte spínačem o 45° po směru hodinových ručiček tak, aby se zajistil. Zajištěním spínače se mezera mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a ploškou pedálu automaticky nastaví na 0,7 mm. Ujistěte se, zda při uvolnění pedálu zhasnou brzdová světla.

5. | Zkontrolujte vůli brzdového pedálu.

## Vůle pedálu

1.

Při vypnutém motoru, zatlačením rukou na pedál zkontrolujte vůli pedálu (A) na plošce pedálu (B).

Vůle: | 1-5 mm