Rozebrání předlohového hřídele M/T (R18A)

## Rozebrání předlohového hřídele M/T

1. | Sestavu předlohového hřídele bezpečně upevněte do stolního svěráku s dřevěnými špalky.

2. | Odmontujte speciální šroub (levostranný závit).

3. | Položte kuličkové ložisko (A) kola RS6 (B) na ocelové bloky (C) a potom vylisujte předlohový hřídel z kuličkového ložiska pomocí lisu (D) a nástavce (E).

4. | Sejměte vymezovací podložku 32 mm a distanční prstenec.

5. | Položte kolo RS4 (A) na ocelové bloky (B) a potom vylisujte předlohový hřídel (E) z kola RS5 pomocí lisu (C) a nástavce (D).

6. | Položte kolo RS2 (A) na ocelové bloky (B) a vytlačte předlohový hřídel (E) z kola RS3 pomocí lisu (C) a nástavce (D).

7. | Položte kolo RS1 (A) na ocelové bloky (B) a vytlačte předlohový hřídel (E) ze synchronizačního kola RS1/RS2 pomocí lisu (C) a nástavce (D).