## Odstraňování závad podle kódů DTC: 26-9x

DTC 26-9x (26-90 až 26-99, 26-9A až 26-9F): | Zkrat na kostru ve vnějším napínači břišního bezpečnostního pásu pravé strany

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení M simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0400)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 26-9x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován i jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC, kde jsou uvedeny podrobné informace pro odstraňování poruch.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 2P konektor (A) vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu pravé strany od podlahového kabelového svazku.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektor 2 W) a vedení simulátoru M k podlahovému kabelovému svazku.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 25-9x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat na kostru ve vnějším napínači břišního bezpečnostního pásu pravé strany; vyměňte bezpečnostní pás pravé strany. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte 4P konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a levý 2P konektor vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

11. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

12. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

13. | Změřte odpor mezi každým vývodem vedení simulátoru SRS a kostrou. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW. Odpovídá odpor předepsané hodnotě? ANO - Vadná jednotka SRS; vyměňte jednotku SRS. n NE - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n