Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1297 (L13A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1297

DTC P1297: | Nízké napětí v obvodu ELD

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte ELD v položce DATA LIST. Je signalizováno 72 A nebo více? ANO - Přejděte na 3. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor ELD.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte ELD v položce DATA LIST. Je signalizováno 72 A nebo více? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 11.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A23 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM(A23) a ELD a přejděte na 13. NE - Přejděte na 20.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

13. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

14. | Zapněte zapalování do polohy II.

15. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

16. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

17. | Nastartujte motor.

18. | Zapněte světlomety.

19.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1297, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

20. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

21. | Nastartujte motor.

22. | Zapněte světlomety.

23.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1297, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ELD a modulu ECM; přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n