Montáž olejového těsnění skříně rozvodového řetězu (L13A)

## Montáž olejového těsnění skříně rozvodového řetězu

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť narážecího přípravku ( 07749-0010000)

Nástavec narážecího přípravku, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)

1. | Pomocí speciálních nástrojů narazte rovně nové olejové těsnění do skříně řetězu tak, aby byla dosažena předepsaná vyčnívající výška.

2.

Změřte vzdálenost mezi plochou skříně řetězu a olejovým těsněním.

Vyčnívající výška olejového těsnění:
34,5-35,2 mm