Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2010 (178-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2010 (178-7)

DTC P2010: | Obvod elektromagnetického ventilu IMRC je zkratovaný na napájecí napětí

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P2010?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu IMRC.

7. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu IMRC. Je naměřeno cca 33 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 12.

8. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

9. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

10. | Zapněte zapalování do polohy II.

11.

Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu IMRC a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi elektromagnetickým ventilem IMRC a vývodem č. 81 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 13.

NE - Přejděte na 18.

12. | Vyměňte elektromagnetický ventil IMRC.

13. | Zapojte znovu všechny konektory.

14. | Zapněte zapalování do polohy II.

15. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

16. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

17.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2010, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC či modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

18. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

19. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

20.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2010, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC či modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n