## Odstraňování závad audiosystému podle příznaků - z reproduktorů není slyšet zvuk (displej zobrazuje normálně)

### Z reproduktorů není slyšet zvuk (displej funguje normálně)

POZNÁMKA:

- Nastavte ovládací prvky předozadního vyvážení fader a stereováhy balance do střední polohy.
- Před prováděním odstraňování závad podle příznaku zkontrolujte, zda se nezapne hlavní vypínač.

1.

Ujistěte se, že tlačítko hlasitosti není nastavené na minimální intenzitu.

Je na hodnotě MIN?

ANO - Zvyšte hodnotu hlasitosti a znovu proveďte kontrolu funkce.n

NE -

- S navigací: Přejděte na 2.
- Bez navigace: Přejděte na 3.

2.

Zkontrolujte nastavení režimu potlačení navigace (NAVIGATION MUTE MODE).

Je aktivní režim potlačení navigace (NAVIGATION MUTE MODE)?

ANO - Režim potlačení navigace (NAVIGATION MUTE MODE) zrušíte stisknutím tlačítka ukončení hlasového ovládání, potom funkci znovu zkontrolujte.n

NE - Přejděte na 3.

3. | Zkontrolujte, zda u některého z reproduktorů není slyšet zvuk. Jedná se o jeden specifický? ANO - Přejděte na 4. NE - Přejděte na 7.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Zkontrolujte, zda reproduktor, který nevydává zvuk, není poškozený. Je některý poškozený? ANO - Vyměňte reproduktor za jiný a znovu proveďte kontrolu.n NE - Přejděte na 6.

6. | Odmontujte nefunkční reproduktor (reproduktory) a odpojte jeho konektor.

7. | Zkontrolujte, zda 2P konektor reproduktoru nemá uvolněné nebo špatné kontakty. Připojte zpět 2P konektor reproduktoru a znovu zkontrolujte, zda se vyskytuje příznak; objevuje se stále? ANO - Přejděte na 8. NE - Zařízení funguje normálně.n

8. | Změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 konektoru reproduktoru. Je naměřená hodnota cca 4 W? ANO - Přejděte na 9. NE - Vadný reproduktor.n

9. | Znovu připojte reproduktor a vymontujte audiosystém.Odpojte konektor A (17P) audiosystému.

10.

Podle tabulky zkontrolujte odpor mezi následujícími vývody konektoru A (17P) audiosystému.

Reproduktor | Vývod | Barva vodiče
--- | --- | ---
Reproduktor levých předních dveří, levý vysokotónový reproduktor | A12 (+) | LT GRN
A3 (-) | LT BLU
Reproduktor pravých předních dveří, pravý vysokotónový reproduktor | A15 (+) | GRY
A7 (-) | BRN
Reproduktor levých zadních dveří | A11 (+) | YEL
A2 (-) | BRN
Reproduktor pravých zadních dveří | A16 (+) | BLU
A8 (-) | ORN

Je naměřeno více než 4 W?

ANO - Přejděte na 11.

NE - Opravte přerušené vedení mezi audiosystémem a reproduktorem.n

11. | Odpojte 2P konektor reproduktoru.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 a 16 konektoru A (17P) audiosystému. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat na kostru ve vodiči mezi audiosystémem a reproduktorem.n NE - Vyměňte audiosystém za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí, vyměňte původní audiosystém.n