Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2128 (37-13) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2128 (37-13)

DTC P2128: | Vysoké napětí v obvodu snímače APP B

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje Honda PGM nebo HDS zkontrolujte položku APP SENSOR B v nabídce DATA LIST.

Je naměřena hodnota cca 2,56 V nebo více?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače "B" APP a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývody č. 5 a č. 6 6P konektoru snímače APP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 5 6P konektoru snímače APP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 16. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem "B" APP a vývodem č. 11 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 12.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte modul plynového pedálu.

12. | Zapojte znovu všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2128, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP "B" a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2128, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP "B" a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.n

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n