## Zkouška spínače zapalování.

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si důkladně pročtěte informace o umístění součástí SRS,o bezpečnostních opatřeních a pracovních postupech.

1. | Vypněte zapalování.

2. | Odpojte kabel záporného pólu baterie.

3. | Odmontujte kryty sloupku řízení.

4. | Odpojte 7P konektor od skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

5. | Podle tabulky zkontrolujte uzavření obvodu mezi vývody v každé poloze spínače.

6. | Pokud výsledky zkoušek uzavřenosti obvodů neodpovídají tabulce, vyměňte zámek řízení.

7. | Vložte předvolby zákazníka a nastavte hodiny.