## Odstraňování závad podle kódů DTC: 31-3x

DTC 31-3x (31-30 až 31-39, 31-3A až 31-3F): | Zkrat na jiný vodič nebo snížený odpor ve vyvíječi plynu levého bočního airbagu

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení M simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0400)
Rušič zkratu SRS ( 070AZ-SAA0100)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 31-3x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy (A) od levého bočního airbagu (B).

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektor 2 W) a vedení simulátoru M k podlahovému kabelovému svazku.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 31-3x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat na jiný vodič ve vyvíječi plynu levého bočního airbagu; vyměňte levý boční airbag. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte 4P konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a oba 2P konektory vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

11. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

12. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

13. | Připojte rušič zkratu SRS (070AZ-SAA0100) k vývodům č. 17 a č. 18 konektoru B (28P) jednotky SRS.

14.

Zkontrolujte odpor mezi vývody vedení simulátoru SRS. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru B (28P) a jednotky SRS. Zkontrolujte připojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n