Demontáž sestavy vahadel hlavy válců (L13A)

## Demontáž sestavy vahadel hlavy válců

1. | Namontujte sestavu vahadel ventilů (A) se spojovacím kolíkem (B). POZNÁMKA: Při sestavování vahadel ventilů namontujte vahadlo ventilu od strany rozvodového řetězu na čep vahadel ventilů.

2.

Utáhněte šrouby v krocích o dvě otáčky a v níže uvedeném pořadí.

Předepsaný utahovací moment
8 x 1,25 mm
29 N·m (3,0 kgf·m)
Naneste motorový olej na závity šroubů a na přírubu

3. | Nastavte vůli ventilů.

4. | Namontujte víko hlavy válců.