Odstraňování závad podle kódů DTC: 68 (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: 68

DTC 68: | Polohový spínač brzdového pedálu vázne ve vypnuté poloze (Software)

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte a znovu zapněte (II) zapalování.

4. | Sešlápněte několikrát brzdový pedál.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 68?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné vývody mezi 4P konektorem polohového spínače brzdového pedálu, konektorem č. 2 (58P) modulu ECM a 46P konektorem modulátoru-řídicí jednotky VSA. Viz odstraňování náhodných závad. n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte 4P konektor polohového spínače brzdového pedálu.

8. | Proveďte zkoušku polohového spínače brzdového pedálu. Je spínač v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte polohový spínač brzdového pedálu. n

9. | Pomocí přístroje HDS zkratujte vedení SCS.

10. | Odpojte konektor č. 2 (58P) modulu ECM.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu a vývodem č. 38 konektoru č. 2 (58P) modulu ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte kódy DTC řízení dieselového motoru a proveďte odstranění závad podle signalizovaného kódu DTC.n

NE - Opravte přerušený vodič mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a ECM.n