## Odstraňování závad podle kódů DTC: 33-8x

DTC 33-8x (33-80 až 33-89, 33-8A až 33-8F): | Zkrat na napájecí napětí ve vyvíječi plynu levého bočního hlavového airbagu

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení M simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0400)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován DTC 33-8x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy (A) od konektoru levého hlavového airbagu (B).

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektor 2 W) a vedení simulátoru M k odbočce kabelového svazku levého hlavového airbagu.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 33-8x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat na napájecí napětí ve vyvíječi plynu levého bočního hlavového airbagu; vyměňte levý boční hlavový airbag. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte 4P konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a oba 2P konektory vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

11. | Odpojte konektor B(28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

12. | Připojte znovu kabel k zápornému pólu baterie.

13. | Zapněte zapalování (II).

14. | Odpojte simulátor vyvíječe plynu SRS od jeho vedení.

15.

Změřte napětí mezi každým vývodem vedení simulátoru SRS a kostrou. Musí být naměřena hodnota 0,5 V nebo méně.

Odpovídá napětí předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru B (28P) a jednotky SRS. Zkontrolujte připojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat na napájení v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n