## Odstraňování závad podle kódů DTC: 42-Bx

DTC 42-Bx (42-B0 až 42-B9, 42-BA až 42-BF): | Vnitřní porucha pravého snímače čelních nárazů

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 42-Bx?

ANO - Vyměňte pravý snímač čelních nárazů. Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.