## Kontrola házení kola

POZNÁMKA: Při měření házení kola otáčejte rukou pomalu zadní stranou kola.

1. | Zvedněte vozidlo a podepřete jej bezpečnostními stojany v příslušných místech.

2. | Zkontrolujte, zda kola nejsou ohnutá nebo deformovaná.

3.

Dle obrázku připevněte číselníkový úchylkoměr a otáčením kola změřte jeho axiální házení.

Axiální házení předních a zadních kol:
| Standard:
| Ocelové kolo: | 0-1,0 mm
| Hliníkové kolo: | 0-0,7 mm
| Provozní limit: | 2,0 mm

4.

Znovu připevněte číselníkový úchylkoměr do vyobrazené polohy a změřte radiální házení.

Radiální házení předních a zadních kol:
| Standard:
| Ocelové kolo: | 0-1,0 mm
| Hliníkové kolo: | 0-0,7 mm
| Provozní limit: | 1,5 mm

5. | V případě, že naměřená hodnota házení kola není v předepsaném rozmezí, zkontrolujte axiální vůli ložiska kola a ujistěte se, zda jsou čisté dosedací plochy na brzdovém kotouči a vnitřku kola.

6. | Pokud je axiální vůle ložiska kola v předepsaném rozmezí, ale házení kola je větší než provozní limit, vyměňte kolo.