Upozornění pro palivové potrubí/rychlospojky (N22A)

## Upozornění pro palivové potrubí/rychlospojky

Palivová trubka / rychlospojovací fitinky (A) spojují palivové vedení (B) a zpětné palivové vedení (C) s palivovou nádrží (D). Při demontáži nebo montáži přívodní palivové hadice, jednotky palivové nádrže nebo palivové nádrže je nezbytné rozpojit nebo připojit rychlospojovací fitinky.
Věnujte pozornost následujícím informacím:

- Přívodní palivové hadice, palivová trubka a rychlospojovací fitinky nejsou odolné vůči teplu; dejte pozor, abyste je nepoškodili při sváření nebo jiných pracovních postupech, při kterých vzniká teplo.
- Přívodní palivové hadice, palivová trubka a rychlospojovací fitinky nejsou odolné vůči kyselinám; nedotýkejte se jich tkaninou, která byla použita pro setření elektrolytu baterie. Pokud přišly do kontaktu s elektrolytem baterie nebo podobnou látkou, vyměňte je.
- Při připojování nebo odpojování přívodních palivových hadic, palivové trubky a rychlospojovacích fitinků buďte opatrní, abyste je neohnuli či nezkroutili. V případě poškození je vyměňte.

Odpojený rychlospojovací fitink lze znovu připojovat, ale držák na dosedací trubce nelze znovu použít, pokud byl jednou z trubky stažen. Držák vyměňte při:

- výměně palivové trubky,
- výměně čidla palivoměru,
- jeho sejmutí z trubky
- jeho poškození.

Výrobce | Barva držáku | Průměr potrubí
--- | --- | ---
Sanoh | Bílá | 9,5 mm