Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0698 (181-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0698 (181-3)

DTC P0698: | Nízké napětí v obvodu referenčního napětí C snímačů

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0698?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, snímače MAF / snímače 1 IAT, snímače MAP / snímače 2 IAT a u modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

5.

Odpojte konektory od těchto snímačů:

- Snímač FRP
- Snímač MAF / snímač 1 IAT
- Snímač MAP / snímač 2 IAT

6. | Zapněte zapalování (II).

7. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

8.

Po jednom připojujte konektor ke každému z těchto snímačů:

- Snímač FRP
- Snímač MAF / snímač 1 IAT
- Snímač MAP / snímač 2 IAT

9. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0698? ANO - Vyměňte ten snímač, který při opětném připojení způsobil signalizaci DTC, a přejděte na 13. NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

11. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

12.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 6, č. 7 a č. 30 konektoru ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi vývody konektoru ECM a těmito snímači, přejděte na 13.

- Snímač FRP a vývod č. 7 konektoru ECM č. 1
- Snímač MAF / snímač 1 IAT a vývod č. 30 konektoru ECM č. 1
- Snímač MAP / snímač 2 IAT a vývod č. 6 konektoru ECM č. 1

NE - Přejděte na 17.

13. | Zapojte znovu všechny konektory.

14. | Zapněte zapalování (II).

15. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0698, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, snímače MAF / snímače 1 IAT, snímače MAP / snímače 2 IAT a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

17. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0698, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, snímače MAF / snímače 1 IAT, snímače MAP / snímače 2 IAT a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n