Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1549 (R18A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1549

DTC P1549: | Vysoké napětí systému dobíjení

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Tento kód DTC může být uložen v případě, že je k vozidlu připojena baterie s vysokým napětím (24 V a více).

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Klimatizace vypnutá
- Světla vypnutá
- Vyhřívání zadního okna vypnuté

5. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

6.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1549?

ANO - Vyměňte alternátora přejděte na 7.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a pojistkové/reléové skříňky pod kapotou.n

7. | Zapněte zapalování do polohy (II).

8. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

9. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

10. | Nastartujte motor.

11.

Zkontrolujte tyto okolnosti:

- Klimatizace vypnutá
- Světla vypnutá
- Vyhřívání zadního okna vypnuté

12. | Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) (v poloze N) po dobu 1 minuty.

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1549, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u alternátoru a pojistkové/reléové skříňky pod kapotou a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n