Celková oprava olejového čerpadla motoru (L13A)

## Celková oprava olejového čerpadla motoru

### Schematický pohled

## Demontáž olejového čerpadla

1. | Odmontujte rozvodový řetěz.

2. | Odmontujte olejové sítko (A) a potom odmontujte olejové čerpadlo (B).

## Prohlídka olejového čerpadla

1. | Odmontujte kryt čerpadla.

2.

Na čerpadle zkontrolujte radiální vůli mezi vnitřním rotorem (A) a vnějším rotorem (B). Pokud radiální vůle mezi vnitřním a vnějším rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte sestavu olejového čerpadla.

Radiální vůle mezi vnitřním rotorem a vnějším rotorem
Standard (Nové): | 0,02-0,14 mm
Provozní limit: | 0,20 mm

3.

Zkontrolujte axiální vůli mezi rotorem (A) a skříní čerpadla (B). Pokud axiální vůle mezi skříní a rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte sestavu olejového čerpadla.

Axiální vůle mezi skříní a rotorem
Standard (Nové): | 0,02-0,07 mm
Provozní limit: | 0,15 mm

4.

Zkontrolujte radiální vůli mezi vnějším rotorem čerpadla (A) a skříní čerpadla (B). Pokud radiální vůle mezi skříní a vnějším rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Radiální vůle mezi skříní a vnějším rotorem
Standard (Nové): | 0,10-0,18 mm
Provozní limit: | 0,20 mm

5. | Prohlédněte oba rotory a skříň čerpadla z hlediska poškrábání, případně jiného poškození. Dle potřeby vyměňte součásti.

6. | Namontujte kryt olejového čerpadla.

## Montáž olejového čerpadla

1. | Namontujte spojovací kolíky (A) a nový O-kroužek (B) na olejové čerpadlo (C) a potom vystřeďte vnitřní rotor s klikovým hřídelem a namontujte olejové čerpadlo.

2. | Namontujte olejové sítko (D) s novým těsněním (E).

3. | Namontujte rozvodový řetěz.