## Demontáž/montáž audiojednotky

V této části jsou umístěny součásti SRS. Zkontrolujte umístění součástí SRS Než začnete s opravou, seznamte se rovněž s bezpečnostními pokyny v části o SRS.
POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Pod součásti, na kterých právě pracujete, položte dílenskou utěrku, aby se zabránilo poškrábání nebo jinému poškození čelního panelu.
- Nepracujte v prašném nebo znečištěném prostředí.
- Před započetím práce i během ní vybíjejte statickou elektřinu z těla.
- Nepracujte se špinavýma rukama.

1. | Zapište si parametry předvolených rádiových stanic.

2. | Sundejte střední horní kryt přístrojové desky, zadní středovou konzolu a přední středovou konzolu.

3. | Vyšroubujte šrouby a vruty a vytáhněte středový panel (A).

4. | Odpojte konektory (B), odstraňte stahovací pásku kabelového svazku (C) a sundejte středový panel.

5.

Audiosystém namontujte zpět obráceným sledem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Ujistěte se, že všechny konektory a vedení antény jsou připevněné.
- Vložte frekvence předvoleb zákazníka a nastavte hodiny.