## Jak odstraňovat poruchy audiosystému

Audiosystém je vybaven funkcí autodiagnostiky. Chcete-li spustit funkci autodiagnostiky, postupujte takto:

## Jak provést kontrolu audiosystému

POZNÁMKA: Před spuštěním autodiagnostiky musí být audiosystém na obrazovce zadávání kódu.

1. | Otočte klíčem v zapalování do polohy I nebo II.

2. | Zapněte audiosystém.

3. | Přidržte tlačítka ‘‘č. 1'' a ‘‘č. 6''. Držte tato tlačítka a zapněte tlačítko ‘‘VOL/PWR'' (A). Uvolněte tlačítka a funkce autodiagnostiky se spustí.

4.

Stisknutím tlačítka předvolby se aktivuje diagnostický režim přiřazený k tomuto tlačítku předvolby.
‘‘Tlačítko č. 3
Režim zhasnutí celého panelu LCD: Zapnutím / vypnutím celého panelu LCD se ukazuje přítomnost nebo absence závady panelu LCD.
‘‘Tlačítko č. 4
Režim indikace funkce (ztmavení osvětlení): signalizuje příkaz ke ztlumení osvětlení.
‘‘Tlačítko č. 5
Režim signalizace impulsů rychlosti vozidla: signalizuje impuls rychlosti vozidla.
‘‘Tlačítko FM (stiskněte a přidržte 2 sekund)
Režim kontroly síly příjmového signálu: signalizuje sílu signálu. V režimu kontroly síly příjmového signálu se tlačítkem AM/FM přepíná mezi hlavní a pomocnou anténou.

5. | Funkce autodiagnostiky se dokončí, jakmile vypnete audiosystém nebo zapalování. Specifikace displeje

## Ovládání reproduktoru

1. | Zapněte audiosystém.

2.

Přidržte tlačítka ‘‘č. 1'' a ‘‘č. 3''. Podržte tato tlačítka a zapněte tlačítko ‘‘VOL/PWR''. Uvolněte tlačítka a spustí se režim kontroly reproduktoru. Z jednoho reproduktoru by se mělo ozývat brum. Tlačítkem ‘‘SKIP'' změníte zkoušený reproduktor. Pokud některý reproduktor nehraje, zkontrolujte jej i s připojením.

3. | Funkce autodiagnostiky se dokončí, jakmile vypnete audiosystém nebo zapalování.