Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: P0404 (R18A)

## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: P0404

DTC P0404: | Problém rozsahu / výkonu řídicího obvodu EGR

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION. Je výsledek v pořádku? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Vyčistěte karbonové usazeniny ve ventilu EGR čistidlem na karburátory.n NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 6P konektor ventilu EGR.

7. | Na straně ventilu EGR změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 6P konektoru ventilu EGR. Je naměřeno 100 kW nebo více? ANO - Přejděte na 25. NE - Přejděte na 8.

8. | Změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 3 6P konektoru ventilu EGR. Je naměřeno 100 kW nebo více? ANO - Přejděte na 25. NE - Přejděte na 9.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 6P konektoru ventilu EGR a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 10. NE - Opravte přerušené vedení mezi ventilem EGR a G101 a přejděte na 26.

10. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

11. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B2 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM (B2) a ventilem EGR a přejděte na 26. NE - Přejděte na 13.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem B2 konektoru ECM a vývodem č. 4 6P konektoru ventilu EGR. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 14. NE - Opravte přerušené vedení mezi ECM (B2) a ventilem EGR a přejděte na 26.

14. | Odmontujte ventil EGR.

15. | Vyčistěte kanál EGR v sacím potrubí a trubku EGR čistidlem karburátoru. Čistidlem na karburátory rovněž vyčistěte kanál uvnitř ventilu EGR.

16. | Namontujte ventil EGR.

17. | Zapojte znovu všechny konektory.

18. | Připojte baterii.

19. | Zapněte zapalování do polohy II.

20. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

21. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

22. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

23. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 32. NE - Přejděte na 24.

24. | Vypněte zapalování.

25. | Vyměňte ventil EGR.

26. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

27. | Zapněte zapalování do polohy II.

28. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

29. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

30. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

31. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION.

32.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0404, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou spoje a vývody v pořádku, přejděte na 34. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 33.

33.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0404 v MENU DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 30 a znovu proveďte kontrolu.

34. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

35. | Pomocí přístoje HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION.

36.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0404, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n