Test podtlakové pumpy (N22A)

## Test podtlakové pumpy

POZNÁMKA: V průběhu zkoušky mohou být zjištěny kódy DTC. Po dokončení zkoušky vymažte kódy DTC pomocí systému HDS.

1. | Sundejte kryt motoru.

2. | Sundejte kryt větrací komory a panel pod komorou.

3. | Odpojte podtlakovou hadici (A) a k hadici připojte podtlakovou pumpu/manometr (B).

4.

Nastartujte motor a počkejte jednu minutu. Podtlak musí být nad 93,3 kPa.

- Pokud je podtlak v pořádku, je tato zkouška hotova.
- Vyměňte podtlakovou pumpu v případě, že podtlak neodpovídá specifikaci.