Odstraňování závad podle kódů DTC: P0134 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0134

DTC P0134: | Porucha systému topného tělíska snímače A/F (snímač 1)

POZNÁMKA:

- Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.
- Pokud je s kódem DTC P0135 současně signalizován kód DTC P0134, nejprve odstraňte závadu podle kódu DTC P0135 a znovu ověřte, zda se objeví DTC P0134..

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh bez zatížení (v poloze N), než se zapne ventilátor chladiče.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0134?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1) a skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Vyměňte snímač A/F (snímač 1).

7. | Zapněte zapalování do polohy (II).

8. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

9. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

10.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0134, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 11.

11. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0134 v menu DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud se na obrazovce objeví FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače A/F (snímač 1), skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 8 a znovu proveďte kontrolu.